VoIPblaster – sistem Internet Telepon VoIP PC termurah

Onno W. Purbo

Internet telepon (VoIP) menggunakan PC di WARNET atau di rumah untuk mem-bypass SLJJ & SLI adalah cara yang sah, legal & tidak melanggar hukum + dapat dilakukan tanpa perlu meminta ijin ke POSTEL maupun Telkom untuk menghemat pulsa SLJJ & SLI. Hal ini di jelaskan di regulasi telekomunikasi di http://www.postel.go.id. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi aparat, Telkom maupun Indosat untuk menuding & menangkap pengguna Internet Telepon (VoIP) menggunakan PC sebagai pencuri pulsa.

Solusi paling murah untuk melakukan Internet telepon ini adalah menggunakan sound card di PC yang di sambungkan ke Internet. Akan tetapi kualitas suaranya biasanya kurang baik karena memang sound card tidak di rancang untuk keperluan internet telepon. Untuk mencoba saja sound card bisa digunakan untuk internet telepon (VoIP). Perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk komunikasi VoIP PC-to-PC melalui Internet adalah sekitar Rp. 300 / menit / PC. Jika anda ingin menggunakan PC anda untuk menghubungi rekan anda di luar negeri yang menggunakan telepon biasa maka biayanya menjadi Rp. 300 + hook-off-service / menit. Untuk ke Amerika Serikat, hook off service akan membutuhkan sekitar US$0.15 / menit atau sekitar Rp. 1000 / menit.

Untuk memperbaiki kualitas suara tersebut di perlukan peralatan tambahan yang mampu melakukan digital signal processing (DSP) dari suara agar dapat dikirim secara baik melalui Internet. Dari survey penulis di beberapa situs Internet seperti:

http://www.pulver.com/gateway - membawa informasi lengkap sekali tentang VoIP.
http://www.quicknet.net/ - PC Card untuk VoIP seharga US$99.
http://www.innomedia.com/ - PC Card untuk VoIP seharga US$99.95
http://www.creative.com/ - Peralatan VoIP melalui USB port seharga kira-kira US$50.

Tampaknya Creative yang juga memproduksi SoundBlaster yang sangat populer di PC Multimedia telah membuat VoIPBlaster untuk keperluan Internet Telepon yang paling murah di antara semua produk yang ada. Peralatan VoIP Blaster ini dirancang untuk sangat memudahkan instalasi di PC tidak seperti card PC lainnya, VoIP blaster menggunakan port USB sehingga sangat mudah pemasangannya. Walaupun di dalam-nya adalah teknologi Innomedia (http://www.innomedia.com).

Dengan adanya kemampuan Digital Signal Processing (DSP) yang superior maka sinyal suara yang di transmisikan melalui Internet dapat di kembalikan ke asalnya tanpa cacat, tanpa echo, tanpa delay seperti yang sering kita rasakan kalau menggunakan VoIP berbasis software menggunakan sound card.

Fasilitas lain yang disediakan VoIP blaster ini sama dengan umumnya PC Card VoIP yaitu colokan untuk handset telepon maupun untuk headphone & mic. Dalam VoIP blaster juga sebetulnya tersedia fasilitas voice mail, jadi jika ada pemanggil yang masuk tapi anda tidak standby maka VoIP blaster ini akan mampu untuk merekam pesan selama tiga (3) menit – tentunya untuk keperluan terakhir ini anda harus memiliki sambungan 24 jam ke Internet dengan IP statik.

Dengan peralatan VoIP blaster maupun PC Card VoIP anda tetap dapat menelepon rekan anda di manapun mereka berada dengan berlangganan ke berbagai hook-off gateway untuk sambungan PC-to-Phone. Beberapa contoh dari hook-off gateway ini adalah http://www.net2phone.com & http://www.dialpad.com. Anda tidak perlu berlangganan bulanan untuk ini semua, cukup membeli pulsa seperlunya saja biasanya dengan kartu kredit.

Bagi pembaca yang suka akan hal yang lebih teknis, maka berikut ini adalah spesifikasi teknis VoIP blaster tsb.

•	Full Duplex Audio.
•	Tidak membutuhkan power supply external.
•	ITU-T H.323 V2 Voice-over-IP 
•	ITU-T G.723.1 kompresi suara on-board.
•	ITU-T G.168 On-board echo cancellation 
•	Sambungan yang tersedia ada tiga (3) buah, yaitu USB port connector (v1.1 compatible), sambungan telepon RJ11, dan 2.5mm hand-free earphone connector.

Spesifikasi komputer yang dibutuhkan adalah:

•	IBM® atau 100% compatible personal computer 
•	Intel® Pentium® atau AMD K6® class processor atau yang lebih tinggi bekerja pada 200MHz atau lebih cepat.
•	Tersedia USB port (v1.1 compliant) 
•	32MB sistem memori untuk Windows 98 & Windows Me 
•	64MB sistem memori untuk Windows 2000 
•	10MB tempat yang kosong di harddisk.
•	Microsoft® Windows® 98, Windows Me atau Windows 2000 
•	CD-ROM drive untuk instalasi software
•	Sambungan Internet minimal 28.8kps (56kps di rekomendasikan).