Review Antenna 2.4GHz Buatan Sendiri

Onno W. Purbo

Peralatan wireless Internet 2.4GHz yang bekerja pada kecepatan 1-11Mbps menjadi alternatif menarik bagi sebagian besar orang untuk operasi ke Internet 24 jam tanpa tergantung Telkom sama sekali. Gilanya, semakin hari harga peralatan tersebut semakin murah bahkan kalau cukup rajin monitoring mailing list seperti asosiasi-warnet-broadband@yahoogroups.com & indowli@yahoogroups.com bukan mustahil akan memperoleh peralatan yang dibutuhkan dengan harga paling reasonable. Kalau anda cukup beruntung, bisa memperoleh sebuah card WLAN dengan biaya kurang dari Rp. 1 juta.

Salah satu komponen yang dapat dengan mudah di hemat adalah antenna untuk bekerja pada frekuensi 2.4GHz. Antenna buatan pabrik di pasaran berkisar antara US$100-200 / buan, cukup mahal memang. Jika anda rajin surfing di Internet, anda akan kaget sendiri dengan jumlah situs di Internet yang membawa informasi tentang cara membuat sendiri antenna 2.4GHz tsb. Beberapa dapat dibuat dengan mudah menggunakan pipa pralon, N konektor, coax yang baik (tipe LMR atau heliax). Tidak percaya? Coba masuk ke http://www.google.com gunakan keyword “homebrew 2.4GHz antenna” paling tidak anda akan memperoleh sekitar 250-an link ke berbagai situs yang yang membawa informasi tentang antenna 2.4GHz buatan sendiri tsb. Biaya total untuk membuat antenna ini dalam orde puluhan ribu rupiah hingga Rp. 100-200.000 / unit.

Bayangkan, harga modem telepon external yang kecepatan 56Kbps pada saat ini sekitar Rp. 700.000-an, belum di tambah pulsa telkom yang mahal itu. Dengan menggunakan peralatan WLAN akan jauh lebih murah untuk di operasikan dengan kecepatan 1-11Mbps.

Beberapa situs yang membawa informasi tentang homebrew 2.4GHz antenna tsb antara lain adalah:

•	http://users.bigpond.net.au/jhecker/ - antenna helical dengan gain sekitar 18 dBi & beam width sekitar 23 derajat. Cukup banyak software tool & template yang di sediakan agar kita dapat membuat sendiri antenna tsb.
•	http://www.qsl.net/ki7cx/wgfeed.htm - antenna parabola dari kaleng bekas dengan gain 20-25 dBi, agak terlalu besar untuk keperluan WLAN.
•	http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna1.html - simple outdoor dipole antenna dengan gain sekitar 14 dBi.
•	http://www.seattlewireless.net/index.cgi/BuildingHelicalAntennas - gambar proses pembuatan antenna helical dari J. Hecker.
•	http://www.freenetworks.org/index.cgi/NormalModeHelicalAntenna - antenna helical vertikal. Betul-betul sederhana sekali. Antenna dibuat oleh Kim Hawtin kim@aldigital.co.uk.

Dalam tulisan ini beberapa antenna yang mungkin akan menarik untuk di coba akan di perlihatkan. 

Antenna Helical Vertikal
Antenna yang paling sederhana untuk di buat adalah antenna helical vertikal. Sumber informasi terdapat di http://www.freenetworks.org/index.cgi/NormalModeHelicalAntenna. Disain antenna sangat sederhana, terdiri dari:

•	sebuah helical coil yang dililit vertikal 
•	diameter lingkaran adalah panjang gelombang /10
•	jarak antar lilitan (pitch) adalah panjang gelombang /20
•	diameter ground plane antenna adalah satu panjang gelombang

Untuk frekuensi 2.4GHz (panjang gelombang 12.4 cm), tabel berikut dapat digunakan dalam konstruksi antenna.

Diamter	pitch	Jumlah lilitan	Panjang antenna	Ground Plane	
1.24 cm	0.6 cm	10	6.1 cm	12.4 cm	
1.24 cm	0.6 cm	10	6.1 cm	6.1 cm	

Antenna helical vertikal ini cukup baik sampai jarak sekitar 700 meter-an.

Antenna Helical
Tampaknya antenna buatan Jason Hecker jason@air.net.au http://users.bigpond.net.au/jhecker/ termasuk antenna favorite di antara para homebrewer antenna 2.4Ghz karena saya menemukan beberapa situs lain yang juga mencoba antenna buatan Jason dan umumnya berhasil dengan baik, seperti di perlihatkan di situ http://www.seattlewireless.net/index.cgi/BuildingHelicalAntennas. Juga para aktifis 2.4GHz di Indonesia seperti sumaryo@netadsl.net. Gambar antenna yang di hasilkan adalah seperti tampak pada gambar.

Berbagai parameter antenna tersebut dapat dihitung dengan mudah dengan program yang di tulis di Excel, bagi yang berminat dapat meminta-nya kepada saya onno@indo.net.id. Secara umum parameter antenna helical tersebut adalah:

frekuensi 2.437GHz
Diameter pipa (D) 4.2 cm
Diameter ground plane 13 cm
Spasi antar lilitan (S) 3.5 cm
C =  D = 1.071 
Jumlah lilitan optimum 12-13 lilit
Panjang antenna sekitar 0.5 meter

Tampak pada gambar penguatan (Gain) antenna sekitar 17-18 dBi akan di peroleh dengan jumlah lilitan 12-13 buah.

Bahan antenna cukup sederhana, yaitu pipa pralon yang dililit dengan kawat tembaga. Dengan ground plane / reflector metal yang ber diameter 13 cm.

Antenna Dipole / Yagi Sederhana

Martti Palomaki http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna1.html memaparkan antenna WLAN sederhana yang dia buat. Gain yang diperoleh ternyata cukup lumayan sekitar 14 dBi.

Material yang dibutuhkan adalah mangkok aluminium dengan diameter 240-250 mm ( x 2); dan ketebalan 60 mm ( / 4) & tegak lurus ke dasar mangkok. Ukuran lainnya terlihat pada gambar dengan panjang gelombang L () sekitar 122 mm (untuk frekuensi 2.4GHz).

Bagian yang harus cukup presisi adalah bagian antenna dipole-nya, terutama diameter batang yang menuju ke dipole harus presisi karena menentukan impedansi yang di injeksikan ke antenna. Agar impedansi tepat 50 ohm, maka perbandingan diameter batang di luar dengan batang yang di dalam dengan dielektrik udara haruslah 2.3.

Detail Konstruksi Antenna

Detail konstruksi antenna tidak saya sertakan dalam kesempatan ini, karena saya yakin pembaca dapat membaca-nya dari situs-situs yang saya sebutkan di atas.