Konsep Peraturan untuk transmisi data tanpa kabel berkecepatan tinggi

Tujuan.
Tujuan dari kebijakan ini adalah meregulasi pengalokasian frekuensi untuk jaringan komunikasi data masyarakat berkecepatan tinggi. Kebijakan ini memberikan autoritas untuk menggunakan peralatan komunikasi data masyarakat berkecepatan tinggi dalam spektrum radio yang di tentukan untuk menjaga interferensi yang membahayakan servis komunikasi radio yang lain.

Kebutuhan teknis secara umum
Peralatan komunikasi data masyarakat berkecepatan tinggi harus di rancang dan di buat menggunakan standar engineering yang baik.

Kondisi operasi secara umum
(a)	Orang yang menggunakan peralatan data berkecepatan tinggi tidak mempunyai hak untuk menggunakan secara terus menerus frekuensi yang di alokasikan, dan harus tunduk pada authorisasi peralatan dan / atau compliance dengan peraturan yang ada.
(b)	Pengguna peralatan data berkecepatan tinggi yang menyebabkan interferensi yang membahayakan servis radio yang lain harus secepatnya mengambil langkah untuk menghilangkan interferensi tersebut.
(c)	Ayat (b) tidak berlaku bagi interferensi yang terjadi pada alokasi frekuensi yang digunakan oleh peralatan data berkecepatan tinggi.
(d)	Ayat (b) tidak berlaku bagi interferensi pada bagian penerima dari penerimaan di frekuensi perantara (IF) dari peralatan data tanpa kabel berkecepatan tinggi.

Inspeksi
Jika diminta oleh pemerintah maka pembuat, pemilik atau penyelenggara peralatan data berkecepatan tinggi harus dalam memberikan peralatan tersebut untuk di inspeksi oleh pemerintah dan melihat apakah peralatan tersebut memenuhi syarat yang diberikan.

Investigasi & penyelesaian interferensi yang berbahaya
(a)	operator peralatan data berkecepatan tingi yang menyebabkan interferensi yang berbahaya harus secepatnya melakukan tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut.
(b)	Jika operator peralatan data berkecepatan tinggi tersebut di beritahukan bahwa pengoperasikan peralatan tsb akan membahayakan navigasi radio atau keselamatan, operator harus mematikan peralatan tersebut. Pengoperasian hanya di ijinkan untuk melacak sumber interferensi. Pengoperasian secara penuh hanya diijinkan jika ada ijin dari pemerintah.
(c)	Jika pemerintah memberitahukan bahwa sebuah instalasi data wireless berkecepatan tinggi menimbulkan interferensi. Operator & pembuat peralatan harus mengambil seorang teknisi yang trampil dengan peralatan pendeteksi interferensi dan melakukan investigasi untuk menghilangkan interferensi tersebut. Pemerintah juga akan menuntut pada teknisi tersebut untuk memberikan bukti-bukti bahwa teknisi tersebut ahli dalam bidang interferensi.

Laporan dari investigasi interferensi
(a)	Laporan awal dari investigasi maupun koreksi harus dimasukan ke pemerintah dalam waktu 30 hari. Laporan akhir harus dimasukan dalam waktu 60 hari dari pemberitahuan adanya interferensi.
(b)	Tanggal pemasukan lapran akhir dapat diperpanjang dengan persetujuan pemerintah jika dibutuhkan waktu tambahan untuk memperoleh pengukuran yang lebih baik dan investigasi yang lebih lengkap.

Permohonan & Authorisasi

Ruang Lingkup
Bagian ini memuat prosedur dan persyaratan untuk mengauthorisasi / memasarkan / mengoperasikan peralatan data tanpa kabel berkecepatan tinggi.

Authorisasi peralatan
(a)	peralatan data tanpa kabel berkecepatan tinggi harus di authorisasi dibawah deklarasi memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah atau memperoleh sertifikasi dari pemerintah dengan memasukan persyaratan sbb:
a.	Penjelasan tentang fasilitas pengukuran yang digunakan untuk mengukur peralatan tsb.
b.	Laporan teknis tentang peralatan tsb.
(b)	Pengguna peralatan tidak perlu lagi meminta ijin ke Pemerintah bagi peralatan yang sudah memperoleh authorisasi.
 
Laporan teknis
Jika diminta oleh pemerintah maka laporan teknis harus dimasukan minimum mengandung informasi berikut:

(a)	penjelasan tentang fasilitas pengukuran yang digunakan.
(b)	Copy dari manual untuk instalasi & operasional peralatan tidak boleh lebih dari 60 hari dari permohonan pemerintah.
(c)	Nama lengkap dan alamat dari pembuat peralatan.
(d)	Kode indentifikasi dari pemerintah, nama, dan model dari peralatan.
(e)	Pernyataan tentang parameter teknis peralatan seperti:
a.	Blok dan skematik diagram dari rangkaian.
b.	Nominal frekuensi operasi.
c.	Maksimum RF energi yang dibangkitkan.
d.	Kebutuhan daya listrik.
e.	Hal lain yang penting dalam operasional peralatan.
(f)	Laporan pengukuran, yang harus melingkupi peralatan pengukuran yang digunakan, tanggal terakhir peralatan di kalibrasi, bidang frekuensi yang digunakan pada saat pengukuran.

Identifikasi dari peralatan yang di authorisasi
Peralatan yang di authorisasi untuk digunakan dalam jaringan data wireless berkecepatan tinggi harus diberi label yang tercetak pada badan peralatan dan tidak bisa dihilangkan dengan mudah.

Informasi compliance
(a)	harus ada identifikasi produk, nama & model.
(b)	Ada pernyataan tertulis di badan peralatan bahwa
Peralatan ini memenuhi PP… DITJEN POSTEL / DEPHUB.
(c)	Nama dan alamat dari yang bertanggung jawab akan peralatan tsb harus berada di negara Indonesia.
(d)	Informasi compliance dapat di letakan pada manual, atau lembar terpisah, atau di packaging.

Informasi ke pengguna
Informasi yang harus diberikan kepada penguna dalam manual, atau paking minimal adalah:
(a)	potensi interferensi dari peralatan.
(b)	Perawatan dari system.
(c)	Cara pengukuran sederhana yang dapat di lakukan oleh pengguna untuk memperbaiki masalah interferensi.

Standar Teknis

Frekuensi operasi
Peralatan data berkecepatan tinggi dapat beroperasi pada alokasi band di bawah ini.

------------------------------------------------------------------------
               band frekuensi                          toleransi
------------------------------------------------------------------------
2,450 MHz.................................  <plus-minus>50.0 MHz
5,800 MHz.................................  <plus-minus>75.0 MHz
24,125 MHz................................  <plus-minus>125.0 MHz
61.25 GHz.................................  <plus-minus>250.0 MHz
122.50 GHz................................  <plus-minus>500.0 MHz
245.00 GHz................................  <plus-minus>1.0 GHz
------------------------------------------------------------------------

Band yang dilarang digunakan
Peralatan data berkecepatan tinggi dilarang untuk menggunakan alokasi yang digunakan untuk penyelematan, maupun operasi SAR yaitu pada:  490-510 kHz, 2170-2194 kHz, 8354-8374 kHz, 121.4-121.6 MHz, 156.7-156.9 MHz, dan 242.8-243.2 MHz.

Batasan kuat medan listrik
(a)	peralatan data berkecepatan tinggi yang di peruntukan pada band yang dimaksud tidak di batasi kuat medan-nya.
(b)	Level emisi kuat medan peralatan data wireless berkecepatan tinggi di luar band tidak boleh melebihi kekuatan 25 uV/m (jarak 300 meter) atau 10uV/m pada jarak 1600 meter.