Setup client Wireless LAN Compex

Onno W. Purbo

Bagian paling sederhana dalam instalasi Wireless LAN adalah mensetup client Wireless LAN di system operasi Windows. Pada kesempatan ini akan diperlihatkan contoh setup klien Wireless LAN Compex menggunakan Windows.

Setelah software client wireless di install maka pada pojok kanan bawah di windows akan tampak icon komputer dengan antenna kecil di atasnya menggunakan layar monitor yang dapat berubah-ubah warnanya, kadang-kadang berwarna hijau, kuning, dan merah.

Arti warna tersebut tidaklah sukar untuk ditebak, warna hijau menunjukan bahwa komputer kita terhubung dengan baik ke akses point, warna kuning jika agak jauh ke akses point dan warna merah jika tidak berhasil berhubungan dengan akses point.

Untuk melihat lebih detail konfigurasi dari card compex yang kita gunakan, dapat dengan mudah dilakukan dengan meng-klik pada icon komputer berantenna di pojok kanan tersebut.

Informasi sambungan (link info) akan dapat kita lihat seperti kondisi card apakah sudah berasosisasi dengan akses point tertentu atau masih melalukan scanning. Jika telah berasosiasi akan diperlihatkan MAC address dari akses point.

Dapat dilihat kita bekerja pada kanal berapa maupun kecepatan data yang digunakan. Dalam gambar card compex tersebut bekerja pada kanal 6 dengan kecepatan 11Mbps.

Bagaimana kualitas sambungan maupun kekuatan penerimaan sinyal dari akses point dapat dilihat termasuk truput transmisi data dari pemancar (Tx) maupun penerima (Rx).

Konfigurasi dapat dilakukan dengan mudah melalui fasilitas configuration.

Kita dapat menset mode operasi yang akan kita gunakan, mode infrastructure di gunakan jika kita menggunakan akses point.

SSID harus diset sesuai dengan SSID yang digunakan pada akses point agar kita dapat mengakses jaringan.

Kecepatan pemancar dapat di set pada kecepatan tertentu atau secara automatis card akan memilih kecepatan mana yang sebaiknya digunakan.

Kita dapat menset apakah WEP (enkripsi data) akan di aktifkan atau tidak.

Kita dapat menset juga apakah Power Save (PS) mode akan di aktifkan atau tidak. PS mode biasanya digunakan pada laptop yang sedang beroperasi menggunakan batere. Penggunakan PS mode ini akan menurunkan performance.

Jika WEP di aktifkan kita pada menset password yang digunakan untuk enkripsi maupun kuncinya sebagai empat buah kombinasi kunci.

Sangat di sarankan bagi anda yang ingin aman untuk menggunakan teknik virtual private network (VPN) dengan teknik tunnelling daripada mengandalkan enkripsi dari WEP ini.