Tip Mentune-up Wireless Internet 11Mbps

Onno W. Purbo

Bagi para operator WLAN yang serius, kinerja peralatan Wireless Internet menggunakan parameter default yang ada biasanya tidak bisa optimal untuk kondisi jaringan yang padat pengguna. Seorang operator yang baik harus mengerti betul cara kerja protokol IEEE 802.11a & IEEE802.11b untuk dapat mengoptimasi peralatan WLAN-nya agar dapat menembus jaringan yang padat pengguna.

Disini hanya akan di jelaskan beberapa parameter yang dapat kita atur (tune) agar WLAN menjadi lebih andal dengan kondisi jaringan yang padat. Sialnya, pengaturan parameter ini hanya dapat dilakukan di Linux. Biasanya di Windows, parameter ini menggunakan nilai default-nya.

Maximum Transmission Unit (MTU)

Nilai default MTU adalah 1500 byte. MTU menset berapa panjang paket yang dapat dikirim melalui sebuah interface / device. Semakin panjang MTU, semakin tidak reliable proses pengiriman data. Jika ada kerusakan paket dalam pengiriman maka seluruh paket yang rusak akan dikirim ulang oleh protokol TCP (Transmission Control Protocol). Bayangkan, jika kita menggunakan jaringan wireless internet yang banyak gangguan semakin panjang MTU maka akan semakin sering proses pengiriman ulang paket (retry) dilakukan. Hal ini akan sangat menghambat proses pengiriman data.

Agar proses pengiriman packet menjadi andal, sebaiknya MTU di turunkan. Pada instalasi Internet yang saya gunakan di rumah, secara konservatif saya menset MTU antara 256-500byte saja. Cara menset MTU minimal ada dua (2) cara.

•	Edit file /etc/pcmcia/network.opts di situ ada parameter MTU yang bisa kita set.
•	Menggunakan perintah # ifconfig eth0 mtu 500.

Cara mencheck apakah MTU yang kita gunakan sudah baik atau belum caranya dengan dengan mengirimkan perintah ping

	# ping –s 500 www.yahoo.com

di belakang –s di isikan dengan panjang paket sesuai dengan MTU, kita check untuk beberapa panjang paket sampai pada panjang tertentu yang error-nya cukup rendah itulah yang akan kita gunakan sebagai MTU selanjutnya.

Jika kita menggunakan MTU < 1500byte, sebaiknya kita meminta semua workstation untuk mengakses Internet menggunakan proxy squid. Proses NAT biasanya bermasalah jika MTU di 2 ethernet card tidak sama.

Fraqmentasi Paket

Selain memperpendek paket menggunakan perintah MTU. Cara lain untuk memotong paket sementara pada saat packet tersebut dikirimkan melalui media radio saja untuk kemudian di sambungkan kembali di ujung lainnya, dapat digunakan perintah untuk melakukan fraqmentasi dan defraqmentasi packet.

Semakin kecil fraqmentasi paket, maka akan semakin reliable pengiriman data. Akan tetapi akan ada penalti di proses reassembly, biasanya proses reassembly akan menunggu beberapa saat sebelum semua potongan paket yang di fraqmentasi di terima. Jika sampai waktu yang di tentukan potongan yang ada tidak lengkap maka seluruh potongan akan dibuang dari memory dan packet di anggap gagal dan harus dikirim ulang.

Cara menset proses fraqmentasi adalah melalui perintah /etc/pcmcia/wireless.opts. Parameter

	FRAQ = “500”

Artinya packet di atas 500 byte akan di potong menjadi 1000 byte dan sisanya akan dikirim kemudian dalam potongan 500 byte.

Metoda fraqmentasi ini baik untuk digunakan di jaringan wireless yang amat sangat crowded.
Akses Menggunakan RTS/CTS

IEEE 802.11 mempunyai beberapa mekanisme untuk handshaking antara workstation / node dengan BTS-nya. Salah satunya adalah dengan menggunakan paket Request To Send (RTS) untuk meminta slot dari akses point untuk mengirimkan paket. Jika akses point mengirimkan paket Clear To Send (CTS) maka node yang menerima CTS dapat mengirimkan paket. Hal ini di perlihatkan dalam diagram waktu terlampir.

Salah satu keuntungan adanya fasilitas RTS/CTS ini terutama untuk mengatasi hidden transmitter problem. Pada gambar diperlihatkan ada tiga (3) node yang saling berhubungan. Node 2 bisa mendengarkan node 1 & 3, akan tetapi node 1 & 3 hanya bisa mendengarkan node 2. Akibatnya jika RTS/CTS tidak digunakan dan node 1 & 3 memancar bersamaan maka akan terjadi tabrakan paket di node 2. Di situ pentingnya mekanisme RTS/CTS.

Mekanisme RTS/CTS di set melalui file /etc/pcmcia/wireless.opts. Sebagai contoh di situ dapat diset parameter

	RTS = “200”

Artinya jika paket di atas 200 byte maka mekanisme RTS/CTS akan di aktifkan. Packet di bawah 200 byte dapat dikirim tanpa mekanisme RTS/CTS.