Perjuangan Membangun Infrastruktur Telekomunikasi Rakyat

Onno W. Purbo
Rakyat Indonesia Biasa

Sweeping VoIP & Internet Wireless di 2.4GHz tanpa hukum yang disepakati oleh rakyat, bahkan hukum cenderung berpihak pada elit, menyebabkan belakangan ini dunia telekomunikasi harus prihatin melihat polah birokrat, penguasa & aparatnya yang lupa daratan, cenderung arogan dan lupa akan siapa yang menggaji mereka selama ini. Sialnya, para petinggi & birokrat dengan mudah cuci tangan dari tanggung jawab akan tindakan aparatnya di lapangan. Sungguh memalukan! Shame on you! Saya menjadi ingat kata bijak sesepuh amatir radio digital KA9Q & W3IWI, “Either lead or follow, but please don’t block the road for those who move forward”.

Untuk memperjuangkan kemerdekaan komunitas dari tangan penguasa maupun anteknya, tampaknya strategi perjuangan infrastruktur telekomunikasi Indonesia perlu di gelar. Perang gerilya & rakyat semesta dalam satuan-satuan kecil barangkali merupakan strategi paling jitu untuk melakukan perlawanan terhadap arogansi penguasa. Satuan kecil infrastruktur rakyat dapat berupa WARNET, RT/RW-net, internet wireless, VoIP dll. Sebagian peralatan bahkan telah dibuat sendiri di Indonesia. Standarisasi teknologi berbasis Internet sehingga sangat mudah mengkaitkan serpihan-serpihan unit menjadi satu kesatuan besar. Strategi sapu lidi, menjadi tumpuan menyapu arogansi penguasa.

Adopsi strategi infrastruktur telekomunikasi rakyat sangat mungkin karena unit investasi sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada sebuah WARNET karena beban investasi di tanggung masing-masing rumah / kantor. Bagi yang cerdas, investasi per satuan sambungan telepon (SST) VoIP Wireless dapat di tekan beberapa ratus ribu rupiah saja, jauh lebih rendah dari investasi Telkom yang US$1000/SST. Konsekuensinya, semua investasi swadaya masyarakat tanpa mengemis kenaikan tarif pada penguasa, mengemis utangan pada IMF, ADB & Bank Dunia.

Basis utama teknologi infrastruktur telekomunikasi rakyat ini adalah komputer (PC), teknologi Local Area Network (LAN), teknologi internet wireless & internet telephony. Secara hukum, infrastruktur telekomunikasi rakyat, seperti RT/RW-net, Mall-net, Perkantoran-Net, Kecamatan-Net, Pendidikan-Net merupakan infrastruktur telekomunikasi paling bebas tidak tergantung Telkom & tidak perlu ijin penguasa. Sekedar gambaran, hanya penguasa gila yang akan mengharuskan ijin penyambungan dua (2) komputer di rumah yang bertetangga. Hanya penguasa gila yang mengharuskan ijin bagi penggunaan internet telepon dari rumah. Dengan yuridis formal yang ada, penguasa hanya mampu menjamah infrastruktur publik, tapi tidak infrastruktur non-publik (privat).

Infrastruktur telekomunikasi rakyat secara umum dapat dibagi dalam beberapa segmen, dengan pola penanganan & teknologi setiap segmen berbeda. Bagian terbawah merupakan bagian pengguna akhir. Segmen pengguna akhir dapat kita sambungkan ke bagian gateway. Gateway tersambung segmen jaringan lokal untuk jarak 5-10 km yang akan kita bypass menggunakan peralatan radio buatan sendiri. Sambungan dari berbagai jaringan lokal ini di konsentrasikan ke sebuah konsentartor biasanya berbentuk sebuah peralatan hub, dari bagian konsentrator ini sambungan jarak jauh antar kota dilakukan yang tidak tergantung  pada satu operator. Referensi teknologinya dapat di download dari http://www.bogor.net/idkf maupun dari rekan yang memiliki softcopy perpustakaan saya sebesar 3Gbyte 5000+ file. Mari kita bahas secara umum masing-masing bagian & kemungkinan untuk mengembangkan sendiri di Indonesia.

Bagian terbawah dari infrastruktur telekomunikasi rakyat adalah bagian pengguna akhir, karena keterbatasan finansial umumnya para pengguna akhir di Indobesia tidak memiliki komputer. Konsekuensinya, infrastruktur telekomunikasi rakyat tingkat paling bawah harus mengadopsi teknologi telepon biasa menggunakan sentral telepon kecil (PABX). Alternatif lain, kita dapat membangun jaringan interkom! Betul Interkom seperti dulu di kampung-kampung merupakan kreatifitas yang luar biasa. Bermodalkan sebuah amplifier kecil misalnya IC hybrid seperti STK15  di sambungkan ke mikrofon & speaker cukup sudah untuk membangun jaringan Interkom di perkampungan. Jika Interkom tidak menarik, perlu kreatifitas mencari sentral telepon bekas supaya segmen bawah menjadi murah sekali. Instalasi sederhana ini tidak memerlukan ijin sama sekali dari penguasa.

Untuk kaitan ke dunia Internet & komunikasi jarak jauh, perangkat telepon rakyat perlu dikaitkan ke peralatan komputer (PC) yang di lengkapi card khusus yang dapat menerima suara telepon untuk di kirim ulangkan melalui Internet. Komputer PC dengan fungsi ini biasanya dikenal sebagai gateway. Tentunya komputer PC tersebut dapat saja kita gunakan untuk pengguna rumahan yang saling bertetangga. Cara menyambungkan komputer PC yang bertetangga dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kabel Local Area Network (LAN) yang di sebut unshielded twisted pair (UTP) yang mampu digunakan sampai jarak 200-300 meteran pada kecepatan tinggi. Untuk jarak yang lebih jauh ada baiknya menggunakan kabel coaxial (seperti yang digunakan pada antenna TV).

Sound card biasanya merupakan perlengkapan standar PC multimedia di pasaran. PC dengan sound card sudah dapat digunakan sebagai gateway VoIP sederhana, walaupun kualitasnya terkadang pas-pasan, tapi lumayan untuk mulai. Untuk kualitas suara yang lebih baik, sebaiknya tidak menggunakan soundcard PC tapi menggunakan peralatan VoIP seperti Internet Phonejack (http://www.quicknet.net) & voipblaster (http://voipblaster.creative.com) yang harganya US$30-an. Alat VoIP ini dapat di sambungkan ke telepon & handset biasa. Peralatan VoIP ini dibantu dengan sebuah komputer PC mampu memberikan servis untuk satu (1) saluran telepon. Tentunya sambil berbicara menggunakan VoIP, komputer PC dapat digunakan untuk aplikasi Internet biasa, seperti Web, e-mail, chatting dll.

Untuk kecamatan / desa yang jumlah penggunanya banyak, sebaiknya kita ganti PC  dengan peralatan gateway VoIP yang khusus & dilengkapi banyak konektor telepon. Ada beberapa peralatan VoIP gateway yang murah sekitar US$600-700 untuk 8 saluran telepon, seperti planet (www.planet.com.tw) & voicetronix (www.voicetronix.com.au). Melalui gateway VoIP yang tersambung ke sentral telepon PABX, kita dapat menyambungkan sampai 80 pesawat telepon di sebuah daerah jika menggunakan perbandingan 1:10, tanpa pengguna tahu bahwa mereka menggunakan VoIP & komputer di ujungnya. Instalasi jaringan kecil-kecilan ini bisa dilakukan sendiri tanpa perlu takut pada tangan penguasa.

Sentral telepon gratisan berupa software (www.openh323.org) dapat di operasikan di komputer gateway yang kita gunakan. Pada Linux, software sentral biasanya sudah tersedia. Software sentral telepon dapat mengenali nomor telepon +62 21 123 4567, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan menekan nomor telepon seperti telepon biasa. Tentunya ada juga teknik-teknik di Internet yang memungkinkan menelpon ke sip:onno@indo.net.id. Teknik tersebut di jelaskan pada http://www.sipforum.org, http://www.ietf.org & http://www.iptel.org. Pada hari ini, penguasa sulit menjegal instalasi sentral telepon kecil ini.

Dari sisi operasional, penting koordinasi penomoran antar sentral agar kita bisa saling menghubungan. Jika pengguna Internet di Indonesia bersedia untuk saling berhubungan  menggunakan VoIP, Yahoo Messenger dll, sebetulnya ketergantungan kita terhadap instalasi telepon milik penguasa sangatlah rendah.

Selanjutnya adalah membangun sambungan jaringan lokal 5-10 km-an, hal ini dapat dengan mudah menggunakan teknologi internet wireless LAN (WLAN) pada frekuensi 2.4GHz, 5.2GHz & 5.8GHz yang standar sebagai Wireless Fidelity (WiFi). Investasi Rp. 3.5 s/d 10 juta per sambungan memungkinkan untuk membangun sambungan berkecepatan tinggi 1-11Mbps yang cukup untuk membawa beberapa ratus saluran telepon. Radio yang digunakan berupa card Wireless LAN (WLAN) seharga US$65-75-an/card  yang dapat dipasang pada PC. Teknologi WiFi pada hari ini merupakan tulang punggung jaringan WARNET & Internet profesional di Indonesia untuk mengatasi sulit & mahal untuk memperoleh sambungan yang baik dari Telkom. Para pejuang sambungan ini biasanya berpangkalan di asosiasi-warnet@yahoogroups.com, asosiasi-warnet-broadband@yahoogroups.com, indowli@yahoogroups.com. Pertanyaan standar yang sering di ajukan adalah ijin frekuensi, jawaban singkatnya sampai hari ini sudah lebih dari 4 tahun penguasa tidak berhasil membuat peraturan pelaksana untuk perolehan ijin frekuensi. Sialnya, peraturan yang tidak layak tersebut dijadikan landasan untuk memporak perandakan rakyat. Bagi yang ingin aman dapat menggunakan ijin amatir radio (ORARI), karena ORARI tingkat YC & YB di ijinkan untuk beroperasi pada frekuensi 2.3GHz s/d 2.45GHz.

Antenna radio dapat dibuat sendiri, bahkan rekan-rekan di Jogya yang kreatif pada hari ini telah membuat sendiri dari bekas kaleng susu. Pada gambar terlampir saya coba gambarkan diagram antenna kaleng susu yang biasa dibuat rekan-rekan. Panjang kaleng sekitar 215 mm dengan diameter 90mm. Konektor coax tipe N di pasang pada jarak 45 mm dari ujung belakang kaleng. Sebuah antenna ¼ panjang gelombang sepanjang 25 mm di pasangkan di ujung konektor tipe N. Antenna tipe ini tidak menyolok sehingga akan menyulitkan bagi penguasa untuk mendeteksi pada saat mereka melakukan sweeping.

Untuk jarak lebih jauh s/d 20-30 km dapat pula di bangun menggunakan teknologi internet wireless LAN (WiFi) dengan perencanaan yang lebih teliti. Teknik sambungan 20-30 km dapat digunakan untuk membangun jaringan antar kota, akan lebih baik lagi melalui stasiun relay di gunung.

Sambungan jarak sangat jauh lebih baik bertumpu pada satelit, karena kita menjadi bebas dari hambatan birokratis yang ada. Memang infrastruktur satelit agak mahal, sebuah stasiun bumi baru sekitar US$10.000, yang bekas di US dapat lebih murah. Biaya langganan untuk dua tahun, tergantung besar bandwidth, sekitar US$1485/bulan untuk 256Kbps down/128Kbps up dan US$2200/bulan untuk 1Mbps down/256Kbps up. Memang sekitar US$1500-2500/bulan untuk sebuah saluran satelit, tapi secara finansial sangat feasible untuk gotong royong 10-20 WARNET / institusi.

Jika kita perhatikan strategi ini tidak tergantung pada penguasa maupun operator telekomunikasinya, kecuali untuk sambungan satelitnya yang mungkin akan menggunakan operator asing. Sisanya adalah infrastruktur swadaya masyarakat yang kecil & banyak tanpa penguasa, IMF, ADB & Bank Dunia. Hal ini akan sangat menyulitkan bagi penguasa untuk melakukan pemaksaaan & penggerebekan.

Kunci keberhasilan terletak pada pemandaian rakyat Indonesia dalam mengoperasikan infrastruktur, oleh karena itu proses edukasi masyarakat sangat penting & strategis, di samping keberhasilan mensupply peralatan yang dibutuhkan ke masyarakat. Memang harus melalui banyak pengorbanan untuk mencapai proses edukasi yang baik, karena kita harus rela melepaskan semua ilmu yang ada ke masyarakat baik melalui CD-ROM, Web, seminar, diskusi mailing list, workshop, talkshow dll.

Perjuangan memang masih panjang, tapi dengan jumlah massa pengguna internet wireless yang pada hari ini mungkin sudah ribuan akan cukup sulit untuk membendung gerakan infrastruktur telekomunikasi rakyat. Mari Lanjutkan Perjuangan! Merdeka Bung!!!