Bandung Lautan WaveLAN

Onno W. Purbo

Bandung dengan jumlah Warung Internet (WARNET) lebih dari 100 bahkan mungkin sudah mendekati 200-an menjadi menarik bukan hanya karena jumlah-nya tapi juga karena banyak sekali WARNET & berbagai lembaga di Bandung yang menggunakan WaveLAN untuk sambungan ke Internet-nya sangat berbeda sekali dengan kondisi di kota-kota lain seperti Jakarta. Tidak salah jika rekan-rekan di asosiasi-warnet@egroups.com sering mengumandangkan istilah Bandung lautan WaveLAN.

Pernahkah kita membayangkan kecepatan akses Internet 2-11Mbps? Jelas akses Internet yang biasa di gunakan secara dial-up sudah menjadi tidak menarik pada kecepatan tinggi seperti itu. Telkom pada hari ini menyewakan leased line 2Mbps menggunakan teknologi ADSL-nya sekitar Rp. 10-an juta / bulan. Sebagai gambaran leased line 64Kbps sekitar Rp. 4-an juta / bulan. Belum di tambah biaya akses Internet ke ISP-nya yang sekitar Rp. 4-an juta / bulan untuk akses 64Kbps.

Mengapa WaveLAN menjadi menarik? Mari kita berhitung secara sederhana Investasi WaveLAN adalah sekitar Rp. 20-an juta yang buatan sendiri; untuk Router built-up lengkap sekitar US$3000-an / unit. Biaya yang perlu dikeluarkan lainnya adalah ijin frekuensi ke DIRJEN POSTEL sekitar Rp. 2-an juta / tahun pada bagian pengendalian frekuensi dengan informasi lengkap di http://www.postel.go.id. Dari perhitungan sederhana ini saja jelas sekali bahwa investasi yang dibutuhkan untuk akses Internet menggunakan sepasang WaveLAN cukup lumayan sekitar Rp. 40-50-an juta. Biaya selanjutnya adalah biaya yang perlu dikeluarkan ke ISP per bulan dan utility lainnnya seperti listrik dll. Tentunya semua biaya ini akan menjadi menarik untuk dilihat karena ternyata biaya investasi WaveLAN akan kembali dalam 5-6 bulan jika kita menggunakan jasa yang diberikan Telkom. Jelas disini bahwa menggunakan WaveLAN menjadi lebih murah dan lebih baik performance-nya dibandingkan dengan menyewa leased line ke Telkom.

Nah bagaimana caranya agar WARNET / institusi kita dapat tersambung ke Internet menggunakan WaveLAN? Sebetulnya setting peralatan yang dibutuhkan tidak berbeda jauh dengan fasilitas Internet biasa; yang berbeda cukup jauh adalah peralatan komunikasi jarak jauh-nya  modem dan kabel telepon dari Telkom kita ganti dengan peralatan WaveLAN. Tampak pada gambar adalah card WaveLAN Orinoco yang mempunyai kecepatan 11Mbps (http://www.wavelan.com).

Dengan memasukan card WaveLAN tersebut ke gateway yang digunakan untuk menyambungkan router ke Internet maka hubungan komunikasi 2-11Mbps tanpa kabel dapat dilakukan untuk menyambungkan Local Area Network (LAN) di WARNET / Institusi ke Internet. Tergantung jarak yang harus di tempuh umumnya untuk jarak yang cukup jauh, kita harus menggunakan antenna parabola untuk komunikasi sekitar 5-10 km. Conto pada gambar adalah antena grid parabolic yang sering digunakan di WARNET Bandung.

Untuk jarak menjangkau jarak yang lebih jauh lagi biasanya digunakan power amplifier; karena standar power yang dikeluarkan oleh card WaveLAN yang kita gunakan sangat kecil sekitar 25mW.

Penggunaan PC biasa sangat menarik bagi banyak pihak dalam mengoperasikan sistem ini karena jauh lebih murah daripada membeli peralatan built-up dari Amerika Serikat. Bagi yang masih penasaran saya yakin bahasa Inggris bukan masalah bagi sebagian besar pembaca maka beberapa situs di Internet yang membawa informasi tentang WaveLAN ini antara lain adalah:

•	http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Linux.Wireless.Overview.html - yang berisi tutorial & overview tentang teknologi wireless Internet di Linux.
•	http://www.fasta.fh-dortmund.de/users/andy/wvlan/ - Web milik andy yang berisi perangkat lunak driver WaveLAN untuk di Linux untuk kernel versi 2.3.x.
•	Halaman Web milik Jean Tourrilhes yang berisi tentang Linux & Wireless LAN pada http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/. Anda hampir dapat dipasti akan menemukan banyak sekali informasi tentang Linux & WaveLAN di sini.
•	Kumpulan driver PCMCIA di Linux yang dikumpulkan oleh David Hind pada http://pcmcia.sourceforge.org/.
•	Informasi yang sangat baik tentang WaveLAN/IEE di Linux oleh Harald Roelle di http://www.roelle.com/wvlanPPC/.
•	Web milik Justin Seger yang memelihara WaveLAN/PCMCIA driver di http://www.media.mit.edu/~jseger/wavelan.html

Beberapa Frequently Asked Questions (FAQ) & file HOWTO yang mungkin akan membantu kita dapat mengembangkan WaveLAN menggunakan Linux dapat dilihat di:

•	http://linux.grmbl.be/wlan/ - merupakan FAQ yang dimaintain oleh Dries Buytaert.
•	http://www.rage.net/wireless/wireless-howto.html - merupakan keterangan cara menggunakan WaveLAN di Linux.
•	http://www.qsl.net/n9zia/ - menjelaskan cara mengkaitkan jaringan dari rumah ke rumah menggunakan WaveLAN.