Membangun Sendiri Infrastruktur Telekomunikasi

Onno W. Purbo

Mungkin dalam liputan beberapa waktu yang lalu di Warta Ekonomi sempat dibahas usaha rekan-rekan dalam mengembangkan jaringan internet menggunakan microwave di frekuensi 2.4GHz. Hal tersebut merupakan bagian dari usaha untuk membangun infrastruktur sendiri diantara rekan-rekan khususnya Warnet karena infrastruktur yang di tawarkan oleh Telkom ternyata terlalu mahal dan umumnya tidak mampu untuk dilalui data berkecepatan tinggi (istilahnya broadband). Peralatan Internet radio berkecepatan tinggi menjadi menarik untuk digunakan karena kita tidak harus tergantung sama sekali kepada Telkom & Indosat untuk membangun jaringan.

Dari peraturan internasional yang di atur oleh International Telecommunication Union (ITU) yah kira-kira menteri telekomunikasi-nya PBB, mereka mengembangkan konsep pembebasan lisensi pada pada band ISM untuk keperluan instrumentasi, kesehatan & ilmiah. Adapun beberapa frekuensi ISM yang mungkin akan menarik bagi aplikasi pengiriman data berkecepatan tinggi adalah 2 400 - 2 500 MHz (band 2.4GHz), 5 725 - 5 875 MHz (band 5.8GHz), dan 24 - 24.25 GHz (band 24GHz). Dari sisi ITU, penggunaan band ISM sebetulnya dibebaskan dari ijin frekuensi dengan beberapa persyaratan misalnya peralatan ISM harus tahan terhadap interferensi dari peralatan ISM lainnya, peralatan ISM tidak boleh menghasilkan interferensi diluar band ISM dan peralatan ISM biasanya dibatasi daya pancarnya. Keuntungan lain yang bisa di peroleh adalah murah-nya peralatan komunikasi yang menggunakan ISM Band ini karena biasanya dibuat secara masal diluar negeri.

Sialnya dari sisi POSTEL (http://www.postel.go.id) di Indonesia tidak semudah itu, pada saat ini kita masih di haruskan meminta ijin ke POSTEL untuk penggunaan frekuensi ISM ini. Sekitar 3-4 tahun yang lalu ijin frekuensi ISM di Indonesia masih Rp. >10 juta / tahun, informasi terakhir yang saya dapat ada beberapa rekan yang membayar Rp < 1 juta / tahun di tahun 2000 kemarin. Mudah-mudahan berkurang terus hingga gratis (tidak perlu ijin sama sekali). Saya yakin masih ada pro & kontra di internal POSTEL sendiri untuk membebaskan frekuensi ISM agar bisa digunakan tanpa perlu ijin. Proses perijinan dapat dilihat di homepage POSTEL di http://www.postel.go.id/

Kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur ini sebetulnya sederhana, yaitu:

1.	Kemampuan penguasaan teknologi internet tanpa kabel berkecepatan tinggi, pada saat ini ilmu tentang hal ini sedang gencar-gencarnya di sosialisasikan terutama di mailing list asosiasi-warnet@egroups.com. Untuk teknologi yang lebih tua seperti packet radio bisa di monitor di mailing list ybnet-l@itb.ac.id & packet-l@itb.ac.id. Sedangkan bagi yang ingin belajar sendiri, sumber utama-nya ada di http://hydra.carleton.ca, http://www.wavelan.com, http://www.tapr.org, http://www.qualcomm.com/people/karn/

2.	Bersatu. Barangkali itu kata kunci yang ke dua yang harus dibisa dilakukan. Sebuah infrastruktur baru akan murah jika dipakai oleh semakin banyak orang, banyak warnet, banyak sekolah yang menggunakan secara beramai-ramai bersama-sama. Hal ini dibuktikan di Bandung dengan di bentuknya Koperasi WARNET Bandung yang walaupun diantara WARNET sebetulnya bersaing, mereka saling bahu membahu membangun infrastruktur sendiri menggunakan microwave & satelit sehingga bisa mengakses Internet pada kecepatan 11Mbps lokal & 1.5Mbps internasional tanpa membutuhkan Telkom sama sekali. Pangkalan utama rekan-rekan WARNET ini berada di asosiasi-warnet@egroups.com dan khususnya Koperasi WARNET Bandung di kowaba@egroups.com. Beberapa kota seperti Jogya, Surabaya, Malang akan menyusul dalam waktu tidak lama lagi.

Untuk membangun infrastruktur sendiri ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan, yaitu:

1.	Jaringan lokal berkecepatan tinggi, biasanya kita menggunakan peralatan ISM Band di 2.4GHz atau 5.8Ghz. Atau teknik lain yang sedang dikembangkan oleh rekan michael@batutulis.com dari asosiasi warnet & PT. Corexindo adalah menggunakan komunikasi cahaya InfraRed. Kecepatan maksimum yang bisa di gunakan menggunakan ISM band 2.4GHz sekitar 11Mbps alatnya sekitar US$200-an / buah, pada band 5.8GHz sekitar 56Mbps alatnya belum banyak di Indonesia. Sedangkan untuk komunikasi cahaya infrared adalah sekitar 155Mbps-an walaupun umumnya hanya digunakan sekitar 10Mbps. Jarak tempuh untuk jaringan lokal tanpa kabel ini adalah sekitar 5-7 km saja.

2.	Jaringan jarak jauh harus dibangun untuk akses ke luar negeri atau antar kota-nya. Di Indonesia, PT. Compact Microwave Indonesia (CMI) di Bandung yang mempunyai kemampuan yang terbaik membuat sendiri peralatan komunikasi data tanpa kabel untuk jarak jauh. Mereka umumnya menggunakan frekuensi 4-6Ghz untuk jarak beberapa puluh km jika dilakukan secara terrestrial. Di luar negeri cukup banyak perusahaan sejenis PT. CMI di Bandung contohnya Microwave bypass http://www.microwavebypass.com. Jika menggunakan satelit komunikasi maka ceritanya menjadi lain karena kita dapat dengan mudah untuk hubungan antar kota, bahkan akses internet internasional seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan KOWABA. Beberapa rekan saat ini telah menggunakan stasiun bumi sendiri dan hubungan satelit melalui Interpacket, Loral, Rainbow2u untuk akses Internet ke luar negeri-nya.